新村社区省级儿童友好社区建设项目清单及报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格要求 | 单位 | 数 量 | 设计效果图 |
| 一 | **户外导视牌** |  |  |  |
| 1 | 友好社区精神堡垒 | 整体材质镀锌板1.5mm，颜色高温静电喷塑，文字2cmPVC雕刻，高260cm,宽62cm，厚度15cm 挖洞混泥土直埋安装（包含设计制作运输） | 项 | 1 |  |
| 2 | 友好社区插地牌 | 户外路面插地牌友好社区宣传口号 尺寸80x60cm 镀锌方管架+10mmPVC UV 挖洞混泥土直埋安装 | 个 | 3 |  |
| 3 | 户外贴 | 户外人车分流地标贴 80x120cm | 个 | 3 |  |
| 二 | **室内墙面** |  |  |  |
| 1 | 大厅门头 | 儿童友好社区 亚克力PVCUV 打印异形雕刻尺寸90x160cm | 个 | 1 |  |
| 2 | 大厅玻璃门防撞条 | 玻璃卡通磨砂贴+卡通贴纸 | 个 | 1 |  |
| 3 | 墙面1：墙面文化拆除、乳胶漆修补 | 墙面尺寸373x283cm1. 原墙面文化拆除
2. 乳胶漆修复（腻子粉2遍基层、底漆2遍、面层2遍立邦牌乳胶漆）

3、儿童友好墙面文化亚克力水晶板雕刻 | 项 | 1 |  |
| 4 | 墙面2背景墙底板 | 墙面尺寸406x283cm1、原墙面文化拆除2、乳胶漆修复（腻子粉2遍基层、底漆2遍、面层2遍立邦牌乳胶漆） | 项 | 1 |  |
| 5 | 墙面2背景墙底板 | 乐高墙+可擦写涂鸦墙+可更换插槽照片展板 | 项 | 1 |
| 6 |  | 儿童议事厅公约立牌+架子 高度1.5米左右 | 套 | 1 |  |
| 7 |  | 温馨提示牌 亚克力水晶板 | 个 | 4 |  |
| 8 |  | 儿童友好社区制度简介180x90cm+60x90cm铝合金框 | 个 | 1 |  |
| 9 | 墙面3书柜定制 | 尺寸：540x200cm兔宝宝E0级环保生态板造型书柜 | 项 | 1 |  |
| 10 | 墙面3背景墙底板 | 墙面尺寸540x297cm1. 原墙面文化拆除、清理运输及建筑垃圾

2、乳胶漆修复批腻子喷乳胶漆（腻子粉2遍基层、底漆2遍、面层2遍立邦牌乳胶漆） | 项 | 1 |
| 11 | 墙面3背景墙造型牌及儿童友好宣传口号 | 友好社区宣传口号亚克力水晶板+PVC雕刻文化墙530x140cm | 项 | 1 |
| 12 | 长颈鹿造型室内指示牌 | 长颈鹿造型亚克力水晶板+PVC雕刻尺寸83x285cm | 项 | 1 |  |
| 13 | 楼梯口墙面 | 墙面尺寸166x285cm材质：亚克力水晶板+木饰面毛毡板拼接安装：1.5宽\*1.8米高、厚度约8mm左右 | 项 | 1 |  |
| 14 | 楼梯 | 原有楼梯贴铲除制作车贴及粘贴安装169x14cmx52个台阶 | 项 | 1 |  |
| 15 | 图书室 | 图书分类亚克力牌26x16cm | 项 | 5 |  |
|  | 总报价 |  |